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	Gefahrenkarte Sense - Saane
Beschrieb digitale Daten


Synoptische Gefahrenkarte Sense Saane: 
Datenbeschrieb

Verzeichnisstruktur der Daten-CD-ROM:

- Bericht


- SenseSaaneGK_Bericht.pdf



-SenseSaaneGK_Anhang.pdf


- Datenmodell


- Kt_BE



- Laupen_667



- Neuenegg_670


- Kt_FR



- Bösingen_2295



- Düdingen_2293



- Heitenried_2296



- Kleinbösingen_2266



- Ueberstorf_2308



- Wünnewil-Flamatt_2309

- Fliesstiefen und –geschwindigkeiten



- Fliesstiefen_HQ30



- Fliesstiefen_HQ100



-Fliesstiefen_HQ300


- PDF-Dateien der Kartenprodukte
.

Datenmodell GK5light
	
	Flächen Gefahrenkarte 
	Punkte Gefahrenkarte

	Flächen Intensitätskarte 100 - 300-jährlich
	Flächen Intensitätskarte 
30 - 100-jährlich
	Flächen Intensitätskarte 1 - 30-jährlich
	Flächen Gefahrenhinweis​karte

	Dateiname
	<gde><nr.>w
	<gde><nr.>gk
	<gde><nr.>i300
	<gde><nr.>i100
	<gde><nr.>i030
	<gde><nr.>ghk

	Format
	ESRI-Shapefile,
Polygone
	ESRI-Shapefile,
Punkte
	ESRI-Shapefile,
Polygone
	ESRI-Shapefile,
Polygone
	ESRI-Shapefile,
Polygone
	ESRI-Shapefile,
Polygone

	Attribute
	GST (Gefahrenstufe)
1 = rot
2 = blau
3 = gelb
4 = gelbweiss
	PZG (Prozessgruppe)
300 = Wasser​gefahren

PROZ (Prozessart)
301 = Überschwemmung / Übersarung
302 = Ufererosion

TYP (Punkttyp)
1 = Gefahrenindex

PROB (Wahrscheinlichkeit)
10 = sehr gering
20 = gering
30 = mittel
40 = hoch
99 = nicht bekannt

INTENS (Intensität)
20 = schwach
30 = mittel
40 = stark
99 = nicht bekannt

TEXT (Gefahrenindex)
Ü = Überflutung / Übersarung
E = Ufererosion
	PZG (Prozessgruppe)
300 = Wasser​gefahren

PROZ (Prozessart)
301 = Überschwemmung / Übersarung
302 = Ufererosion

TYP (Punkttyp)
1 = Gefahrenindex

PROB (Wahrscheinlichkeit)
10 = sehr gering
20 = gering
30 = mittel
40 = hoch
99 = nicht bekannt

INTENS (Intensität)
20 = schwach
30 = mittel
40 = stark
99 = nicht bekannt


	PZG (Prozessgruppe)
300 = Wasser​gefahren

PROZ (Prozessart)
301 = Überschwemmung / Übersarung
302 = Ufererosion

TYP (Punkttyp)
1 = Gefahrenindex

PROB (Wahrscheinlichkeit)
10 = sehr gering
20 = gering
30 = mittel
40 = hoch
99 = nicht bekannt

INTENS (Intensität)
20 = schwach
30 = mittel
40 = stark
99 = nicht bekannt


	PZG (Prozessgruppe)
300 = Wasser​gefahren

PROZ (Prozessart)
301 = Überschwemmung / Übersarung
302 = Ufererosion

TYP (Punkttyp)
1 = Gefahrenindex

PROB (Wahrscheinlichkeit)
10 = sehr gering
20 = gering
30 = mittel
40 = hoch
99 = nicht bekannt

INTENS (Intensität)
20 = schwach
30 = mittel
40 = stark
99 = nicht bekannt


	GHK 
1 = Gefahrenhinweis


Grundsätzlich enthält jedes Gemeinde-Verzeichnis fünf Shapefiles mit den Daten von Gefahrenkarte, Intensitätskarten sowie Gefahrenhinweiskarte. Eine Ausnahme bilden die beiden Gemeinden Düdingen und Kleinbösingen, die einzig vom Perimeter Gefahrenhinweiskarte, nicht aber vom Perimeter Gefahrenkarte berührt werden. Für diese Gemeinden besteht daher je nur eine Datei mit den Gefahrenhinweisflächen.
Fliesstiefen und Geschwindigkeiten

Fliesstiefen_HQ 30

Maximale Fliesstiefen aus 2d-Simulation


- 2_00_max_2D_hq30


- 1_50_max_2D_hq30


- 1_00_max_2D_hq30


- 0_75_max_2D_hq30


- 0_50_max_2D_hq30


- 0_25_max_2D_hq30


- 0_01_max_2D_hq30


Maximale Fliesstiefen aus Projektion Wasserspiegel


- 2_00_projWsp_hq30


- 0_50_projWsp_hq30


- 0_01_projWsp_hq30


Fliessgeschwindigkeiten aus 2d-Simulation


- v1_hq30


- v2_hq30


Ausbruchstellen


- Pte_Entlast_HQ30.shp

Fliesstiefen_HQ100

Maximale Fliesstiefen aus 2d-Simulation


- 2_00_max_2D_hq100


- 1_50_max_2D_hq100


- 1_00_max_2D_hq100


- 0_75_max_2D_hq100


- 0_50_max_2D_hq100


- 0_25_max_2D_hq100


- 0_01_max_2D_hq100


Maximale Fliesstiefen aus Projektion Wasserspiegel


- 2_00_projWsp_hq100


- 0_50_projWsp_hq100


- 0_01_projWsp_hq100


Fliessgeschwindigkeiten aus 2d-Simulation


- v1_hq100


- v2_hq100


Ausbruchstellen


- Pte_Entlast_HQ100.shp

Fliesstiefen_HQ300

Maximale Fliesstiefen aus 2d-Simulation


- 2_00_max_2D_hq300


- 1_50_max_2D_hq300


- 1_00_max_2D_hq300


- 0_75_max_2D_hq300


- 0_50_max_2D_hq300


- 0_25_max_2D_hq300


- 0_01_max_2D_hq300


Maximale Fliesstiefen aus Projektion Wasserspiegel


- 2_00_projWsp_hq300


- 0_50_projWsp_hq300


- 0_01_projWsp_hq300


Fliessgeschwindigkeiten aus 2d-Simulation


- v1_hq300


- v2_hq300


Ausbruchstellen


- Pte_Entlast_HQ300.shp
PDF-Dateien der Kartenprodukte
Gefahrenkarte:

· gk589w.pdf

Intensitätskarten

· gk589i30.pdf

· gk589i100.pdf

· gk589i300.pdf

Fliesstiefenkarten

· ft589i30.pdf

· ft589i100.pdf

· ft589i300.pdf
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